Dieses Paket beinhaltet die folgenden Ra11a/Ra12 Kombi-Zwergsignale der Deutschen Reichsbahn, hergestellt und verwendet in Bahnhöfen mit Stellwerken des WSSB (VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin). Sie sind seit Mitte der 70er Jahre aufgestellt worden (meist in Verbindung mit der Umrüstung auf HL Signale) und bis heute noch vielerorts im Gebiet der ehem. DR in Betrieb:

DE Sem RA12 Dwarf 0T
DE Sem RA12 Dwarf 1T
DE Sem RA12 Dwarf 2T

und mit alternativen gelben Anstrich:

DE Sem RA12 Dwarf2 0T
DE Sem RA12 Dwarf2 1T
DE Sem RA12 Dwarf2 2T

Alle verfügen über beleuchtete Nachttexturen für das Ra11a und Ra12 Signalbild.

Zu finden im Ornder \Assets\Kuju\RailSimulator\RailNetwork\signals\German Sem\
obwohl sie eher den HL Signalen zuzuordnen sind.

Die Signale schalten automatisch bei Annäherung auf Ra12 "Rangierfahrt erlaubt", wenn eine gültige Fahrstraße vorliegt.

Das Beschriftungsfeld, auf dem üblicherweise die zugehörige Gleisnummer eingetragen ist, lässt sich über das Primäre Identitätsfeld im Eigenschaftsfenster verwenden. Erlaubt sind nur Zahlen zwischen 0 und 999. Nach dem Aufstellen des Signals ist ein Neustart der Strecke notwendig, damit diese Anzeige aktualisiert wird.

© 2012 Holzlaender