Distant Terrain v.1.0 für die RW-Strecke <<Amstetten Waidhofen/Ybbs V1.0>>



-Das Sommer-DT konnte nach mehreren Versuchen in einem glücklichen Durchlauf generiert werden.
-Die Winter-Kacheln wurden alle durch ein einheitliches Weiss ersetzt.



Installation:

1. Die <<Amst-Waid_Distant_Terrain.zip>> entpacken.
2. Die <<DT_v.1.0_fuer_Amst-Waid.rwp>>-Datei ist mit Utilities zu installieren. Das Programm Utilities.exe befindet sich im RailWorks-Ordner.