BR143 DBAG czerwony

| Dane techniczne Wyprodukowane egzemplarze: 646 Masa: 82,5 tony Długość: 16,64 metra Moc: 3500 kW Prędkość maks.: 120 km/h Pojemność zbiorników na paliwo: nie dotyczy

Lokomotywa elektryczna 143 została pozyskana przez DR w 1984 roku jako nowość w dziedzinie technologii kolejowej. Oryginalnie sklasyfikowana jako DR 243 DBAG po przejęciu otrzymała numer 143.

Lokomotywa znalazła szerokie zastosowanie i można ją zobaczyć w składach o różnym charakterze. Pierwsze trasy, po których jeździły DR 143 to głównie Schwarzwald i S-Bahn w rejonie Renu - Zagłębia Ruhry.

Eksploatowane na ternie Niemiec od roku 1994 lokomotywy serii 143 można zobaczyć w stanach federalnych, gdzie prowadzą regionalne składy pasażerskie.