##############################################################################
# Dieses Dokument beschreibt die Bedienhandlungen in der K-Trains Vectron    #
# zum erfolgreichen Abschließen des Szenario. Die Beschreibung ist als       #
# "Serviervorschlag" zu verstehen. Wer einen weniger umständlichen Weg       #
# kennt, kann diesen gern benutzen. Bei mir hat nur der beschriebene Weg     #
# funktioniert, inkl. der korrekten Beleuchtung in der richtigen Wahl der    #
# Stromabnehmer.                                                             #
##############################################################################

(1) 	Standort Seddin BW Gleis 21 

(1.1)	Lok 1 (193 627), FS1
	- Batterie einschalten
	- ggf. FS-Beleuchtung einschalten (Shift L)
	- Spitzensignal konfigurieren (Vorn drei weiß, Hinten dunkel)
	- Spitzensignal einschalten
	- ZWS einschalten (Funkgerät Softkey 2)
	- Vorderen Panto auswählen
	- ggf. E-Bremse auf 240 kN ändern
	- HS einschalten (Panto wird automatisch gehoben)
	- mit STRG - (1x) in den zweiten Führerstand der zweiten Lok wechseln

(1.2)	Lok 2 (193 621), FS2
	- FS aktivieren
	- Spitzensignal konfigurieren (Vorn drei weiß, Hinten dunkel)
	- Spitzensignal einschalten
	- FS deaktivieren
	- mit STRG + in den ersten Führerstand der ersten Lok wechseln

(1.3)	Lok 1, FS1
	- FrBV entsperren
	- Fahrtrichtung vorn auswählen
	- Eingabe der Driver-ID
	- Frage nach ETCS-Level ablehnen (Softkey 9)
	- ETCS-Level PZB/LZB auswählen
	- Übernahme der Grunddaten für PZB und ETCS (die richtigen Daten gibt
	  es später)
	- ETCS-Test durchführen
	- Warten auf Freigabe zur Rangierfahrt
	- Rangierfahrt (Vmax 25 km/h) nach Gleis 514

(2)	Standort Seddin Sso Gleis 514

(2.1)	Lok 1, FS1
	- Bremse auslösen
	- FS deaktivieren
	- mit STRG - (1x) in den zweiten FS der zweiten Lok

(2.2)	Lok2, FS2
	- FS aktivieren
	- FrBV entsperren
	- Fahrtrichtungswähler nach vorn
	- Eingabe Driver-ID
	- Frage nach ETCS-Level ablehnen (Softkey 9)
	- Rangiermodus im Hauptbildschirm auswählen (Softkey 7)
	- Rangierfahrt durchführen nach Gleis 542
	- an Wagenzug beifahren (möglichst vorsichtig, < 1km/h)
	- Bremse anlegen

(3)	Standort Seddin Süd Gleis 542

(3.1)	Lok 2, FS2
	- Kuppeln und warten bis der Zug sich beruhigt hat
	- Handbremsen anlegen / Bremse lösen
	- Spitzenlicht ausschalten
	- Lichtkonfiguration ändern (alles dunkel)
	- FS deaktivieren und ggf. FS-Beleuchtung ausschalten 
	- mit STRG + (1x) in den ersten FS der zweiten Lok wechseln

(3.2)	Lok2, FS1
	- vorderen Panto auswählen und HS einschalten
	- FS deaktiveren und ggf. FS-Beleuchtung ausschalten
	- mit STRG - (2x) in den ersten Führerstand der ersten Lok wechseln

(3.3)	Lok 1, FS1
	- Panto's in der Außensicht kontrollieren
	- ggf. Panto senken und erneut erheben
	- Eingabe Zugdaten für 46129
	- Durchführen ETCS-Test
	- im rechten Display den Softkey 7 drücken um die Bremsprobe zu
	  starten
	- Bremsprobe abwarten
	- Bremsstellung mit Shift + 4 auf Lok + 5 Wagen in G umstellen
	- Softkey 9 im rechten Display drücken
	- auf Fahrtbegriff am Asig warten
	 
