MRCE 182 526

| Technisch Daten Baujahr: 2001 Gewicht: 88t Länge: 19,28m Leistung: 6.700kW Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h Zugsicherung: Zeit-Zeit SiFa / PZB90/ETCS/LZB

Die Taurus zählt zur ersten Generation der Taurus-Flotte. Sie ist für den Einsatz mit 15 kV 16,7 Hz geeignet. Die Taurus ist als Universallokomotive konzipiert. Sie kommt sowohl im schnellen Personenverkehr als auch im schweren Güterverkehr zum Zug. Dieser synergetische Einsatz ermöglicht eine so effiziente wie flexible Hochleistungstraktion.

Source: http://werbung.oebb.at/de/Loks/Taurus_Flotte_1016/