DB-Baureihe 145

Technische Daten
Insgesamt Produziert: 80
Gewicht: 80 t
Länge: 18,9 m
Leistung: 4.200 kW
Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h (87 mph)

Die DB BR145 ist eine Bo'Bo' Hauptstrecken-Lokomotive, die Ende der 1990er Jahre von Adtranz in erster Linie für die Deutsche Bahn gebaut wurde. Die BR145 ist in erster Linie eine Güterzuglokomotive, aber auch für den Passagierbetrieb eingesetzt wurde.

Die DB BR145 von AdTranz leitet sich von der Prototyp-Lok 128 001 (auch als 12X bekannt) ab , die von AEG und Henschel gebaut wurde. Wie bei der Konkurrenzlok 127 001 von Krauss-Maffei, werden für den Antrieb der Lok Asynchron-Elektromotoren verwendet. Dies basiert auf Erfahrungen, die bei der DB-Baureihe 120 gewonnen wurden.