Drehschemelwagen der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft

Das Vorbild:

Länge über Puffer:	 5.700 mm
Achsstand:		 2.500 mm
Eigenmasse:		 7.510 kg ursprünglich  5.200 Kg
Lademasse:		15.000 kg ursprünglich 10.000 Kg

Bremse: keine

Die Wagen wurden zu Tranport von Langholz paarweise eingesetzt.
Jeder Wagen führte eine 2,5 m Kuppelstange mit, die längsten verwendeten Kuppelstangen,
waren 9 m lang und wurden an Bahnhöfen bereit gehalten.




